|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试频率（MHz) | 850 | 900 | 950 |
| 端口1输入功率（dBm） | ­-21.80 | -21.76 | -21.97 |
| 端口3输出功率（dBm） | -33.22 | -32.98 | -32.78 |
| 耦合度(dB) | 45.40 | 43.05 | 44.27 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 耦合度（dB）/耦合损耗（dB） |  | | |
| 测试频率（MHz） | 850 | 900 | 950 |
| 端口1输入功率（dBm） | ­-22.40 | -22.15 | -22.23 |
| 端口2输出功率（dBm） | -23.29 | -23.21 | -23.03 |
| 插入损耗（dB） | 2.11 | 1.72 | 2.22 |
| 传输损耗（dB） | 1.61 | 1.22 | 1.72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试频率(MHz) | 850 | 900 | 950 |
| 耦合端口3输入功率（dBm） | ­-22.40 | -22.15 | -22.23 |
| 输入端口2输出功率(dBm) | -40.61 | -37.83 | -38.03 |
| 2、3端口隔离度(dB) | 18.21 | 17.68 | 15.80 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率范围（MHz） | 输出功率最大值（dBm） | 耦合度最小值（dBm） | 幅频特性（dBp-p/带宽） |
| 850±20 | -31.26 | -11.26 | 0.78 |
| 900±20 | -31.41 | -11.41 | 0.59 |
| 950±20 | -31.22 | -11.22 | 1.16 |

5.3.4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心频率（MHz） | 3dB带宽(MHz) | 插入损耗(dB) | 带内波动(dBp-p) | 裙带带宽(MHz) | 带外抑制度(dB) |
| 880 | 34.17 | 5.06 | 1.47 | 85.0 | 46.48 |
| 880 | 33.67 | 5.05 | 1.38 | 86.33 | 54.64 |